10.02.2020
Halle: 1 Stand: 1B39

METPACK

Dosentransportketten

Dosen und andere dünnwandige Hohlkörper müssen bei hohen Geschwindigkeiten und hohen Temperaturen zuverlässig und sicher transportiert werden. Die von iwis entwickelten Dosentransportketten (POC) bieten hier besondere Vorteile: Die Präzisionsrollenketten sind besonders verschleißfest und ab Werk mit dem Spezialschmierstoff IPP versehen. IPP ist LABS-frei und abtropffest, für hohe Temperaturen geeignet und für die Lebensmittelindustrie zugelassen.

Die Transportstäbe lassen sich einfach auswechseln, ohne die Kette trennen oder aus der Maschine entnehmen zu müssen. Es stehen drei Fixierungsmöglichkeiten zur Auswahl (in die Außenlaschen integrierte Bolzen, mit Spezialmuttern fixierte Bolzen und Splintfixierung).
Darüber hinaus hat der Anwender die Wahl zwischen zwei Stabausführungen: biegsame Stäbe oder eine Snap-off Variante. Der biegsame Stab lässt sich beispielsweise nach einem unbeabsichtigten Stoß durch Rückstau leicht und per Hand wieder in seine ursprüngliche Position zurückbiegen. Der Snap-off Stab bieten den Vorteil, dass dieser bei einem unbeabsichtigten Kontakt beziehungsweise Stoß sich einfach während des Betriebs abtrennt.

----------------------------------------