06.02.2020
Halle: 8 Stand: 8A115

CUTTING WORLD

iNspire 1530 F15

Die Kombination von einer Schnittgeschwindigkeit von bis zu 150 m/min, Positioniergeschwindigkeit von bis zu 350 m/min, einer Beschleunigung von 6G (60ms²) und Tischwechselzeiten von weniger als zehn Sekunden ist für Eagle die absolute Grundlage.
Die Eagle-Laserschneidemaschinen sind standardmäßig mit einer Faserlaserquelle ausgestattet. Die Flexibilität der Produktion, eine fast unbegrenzte Vielfalt an Schnittformen, eine breite Palette an bearbeiteten Materialien in Verbindung mit sehr hoher Qualität und Zuverlässigkeit und Energieeffizienz sind die grundlegenden Merkmale dieser Lasertechnologie.

In allen Achsen des Systems sind Linearmotoren installiert. Die Motoren befinden sich auf beiden Seiten der „X“ Traverse sowie in der „Y“ und „Z“ Achse. Warum Linearmotoren? Diese Komponenten haben eine Reihe von Vorteilen: Sie bieten hohe Beschleunigungs- und Vorschubgeschwindigkeiten, sind wartungsfrei und stellen die einzige Möglichkeit dar, um sicherzustellen, dass Maschinenparameter wie Beschleunigung und Genauigkeit während der gesamten Lebensdauer der Maschine eingehalten werden. 

Die Basis der gesamten Schneidmaschine ist der Körper aus Polymerbeton, einem Verbundmaterial, das einzigartige mechanische Eigenschaften aufweist: hoher Schwingungsdämpfungskoeffizient und hohe Temperaturstabilität. Die schnellen und effizienten Linearmotoren verfügen daher über eine stabile Basis, die bei dynamischen Änderungen der Bewegungsrichtung des Schneidkopfes Vibrationen verhindert. 

Auch die Traverse - das bewegliche Teil, auf dem sich der Schneidkopf bewegt - muss bestimmte Bedingungen erfüllen, um die richtige Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Arbeit zu gewährleisten. Sie sollte möglichst leicht sein und gleichzeitig eine ideale Steifigkeit aufweisen. Die Kohlefaser (Carbon) erfüllt all diese Anforderungen.

Kontakt:
EAGLE Deutschland GmbH
Herr Markus Loos
Flughafenstrasse 59
70629 Stuttgart
Deutschland
Fon: +4971149052285
E-Mail: markus.loos@eagle-group.eu
----------------------------------------